**GT.271.10.2013 Załącznik Nr 1/III do SIWZ**

**Specyfikacja techniczna: Część III – Wystrój okien**

Przedmiotem III części zamówienia jest dostawa karniszy, firan i rolet do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ględy. Wykonawca udziela minimum **12 miesięcznej gwarancji jakości** na dostarczony przedmiot dostawy, której bieg rozpocznie się od daty odbioru przedmiotu umowy. Na **Formularzu oferty** **stanowiącym Załącznik Nr 2/III do SIWZ** Wykonawca określa minimalny oferowany przez niego okres udzielonej gwarancji na III część przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagane parametry poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia określa poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis elementów wyposażenia** | **Wymiary elementów** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | Karnisz: metalowy, pojedynczy, kolor – satyna lub złoto antyczne; w skład karnisza wchodzą:- 1 rurka Ø16 mm- 2 wsporniki ścienne- komplet zakończeń (wzór dowolny)- zaślepki- kółka z żabkami- kołki rozporowe do montażu | Długość: 200 cmØ16 mm | szt.  | 5 |
| 2 | Karnisz: metalowy, pojedynczy, kolor – satyna lub złoto antyczne; w skład karnisza wchodzą:- 1 rurka Ø16 mm- 2 wsporniki ścienne- komplet zakończeń (wzór dowolny)- zaślepki- kółka z żabkami- kołki rozporowe do montażu | Długość: 120 cmØ16 mm | szt. | 1 |
| 3 | Firana: żakardowa, kolor biały. | Szerokość: 200 cm(po umarszczeniu)Wysokość: 180 cm | szt. | 3 |
| 4 | Firana: żakardowa, kolor biały. | Szerokość: 200 cm(po umarszczeniu)Wysokość: 90 cm | szt. | 2 |
| 5 | Firana: żakardowa, kolor biały. | Szerokość: 120 cm(po umarszczeniu)Wysokość: 90 cm | szt. | 1 |
| 6 | Rolety materiałowe z prowadnicami kolor: odcień pomarańczy (z wzorami) lub równoważny. | Wymiary okna: Szerokość: 180 cm Wysokość: 150 cmRoleta na okno musi składać się z 2 części na każde skrzydło oddzielnie i 4 prowadnic  | szt. | 3 |
| 7 | Rolety materiałowe z prowadnicami kolor: odcień pomarańczy (z wzorami) lub równoważny. | Wymiary okna: Szerokość: 180 cm Wysokość: 60 cmOkno uchylne Roleta na okno musi składać się z 2 części na każde skrzydło oddzielnie i 4 prowadnic  | szt. | 2 |
| 8 | Rolety materiałowe z prowadnicami kolor: odcień pomarańczy (z wzorami) lub równoważny. | Wymiary okna: Szerokość: 90 cm Wysokość: 60 cmOkno uchylneRoleta jednoczęściowa | szt.  | 1 |

**GT.271.10.2013 Załącznik Nr 1/VII do SIWZ**

**Specyfikacja techniczna: Część VII – Zestawy edukacyjne**

Przedmiotem VII części zamówienia jest dostawa zestawów edukacyjnych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ględy. Minimalne wymagane parametry poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia określa poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis elementów wyposażenia** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | Słownik ortograficzny: szyty, twarda oprawa. | szt. | 2 |
| 2 | Słownik frazeologiczny: szyty, twarda oprawa. | szt. | 1 |
| 3 | Słownik języka polskiego: szyty, twarda oprawa. | szt. | 1 |
| 4 | Słownik wyrazów obcych: szyty, twarda oprawa. | szt. | 1 |
| 5 | Słownik synonimów: szyty, twarda oprawa. | szt. | 2 |